邦尼美家强力瓷砖背胶施工方法：
1、施工环境须干燥，相对湿度应小于70%，通风良好，基面及环境的温度不应低于5°C
2、基面应该干净、不松动、无灰尘、油脂、脱模剂、青苔、地毯胶等应清除掉，松动及开裂部位应事先凿除并修补好。
3、单组份材料开盖稍微搅拌均匀即可直接涂刷。
4、后续可以直接用水泥砂浆粘接瓷砖或者石材，为了达到更好施工
效果，建议采用砂浆添加剂配套水泥砂浆粘贴瓷砖及石材。
[bookmark: _GoBack]5、如粘贴瓷砖的基面做过防水处理，建议基面也要涂刷本产品，或者使用瓷砖胶进行粘贴施工。

